附件1

国家园林城市评选标准

序号	目标	指标	指标释义	指标

类型	具体要求	评分细则
国家生态

园林城市	国家园林

城市
1

一、

生态

宜居

一、

生态

宜居

一、

生态

宜居

一、

生态

宜居	城市

绿地率（%）	建成区内各类绿地面积（km2）占建成区面积（km2）的百分比。	导向

指标	≥40%；

城市各城区最低值不低于28%。	≥40%；

城市各城区最低值

不低于25%。	7分。城市各城区最低值和城市绿地率均达标得7分。

城市各城区最低值达标，城市绿地率较达标值低1个（含）百分点以内得5分。

城市各城区最低值达标，城市绿地率较达标值低1—2个（含）百分点得3分。

城市各城区最低值达标，城市绿地率较达标值低2—3个（含）百分点得1分。

城市各城区最低值不达标或城市绿地率较达标值低3个百分点以上，不得分。
2
城市绿化

覆盖率（%）	建成区内所有植被的垂直投影面积（km2）占建成区面积（km2）的百分比。	底线

指标	≥43%；

乔灌木

占比

≥70%。	≥41%；

乔灌木

占比

≥60%。	7分。城市绿化覆盖率和乔灌木占比均达标，得7分。

城市绿化覆盖率或乔灌木占比两项中任何一项不达标，不得分。
3
人均公园

绿地面积（m2/人）	建成区内城区人口人均拥有的公园绿地面积（m2/人）。（城区人口包括户籍人口和暂住人口；毗邻建成区能够满足百姓日常休闲游憩的公园绿地可纳入统计。）

底线

指标	≥14.8m2/人；

城市各城区最低值不低于5.5m2/人。	≥12m2/人；城市各城区最低值不低于5.0m2/人。	7分。人均公园绿地面积和城市各城区最低值均达标，得7分。

人均公园绿地面积和城市各城区最低值两项中任何一项不达标，不得分。
4
公园绿化

活动场地

服务半径

覆盖率（%）	公园绿化活动场地服务半径覆盖的居住用地面积（km2）占居住用地总面积（km2）的百分比。（5000m2及以上公园绿化活动场地按500米服务半径测算；400—5000m2的公园绿化活动场地按300米服务半径测算。）	底线

指标	≥90%	≥85%	7分。公园绿化活动场地服务半径覆盖率达标，得7分；不达标，不得分。
5
城市绿道

服务半径

覆盖率（%）	建成区内绿道两侧1公里服务范围（步行15分钟或骑行5分钟）覆盖的居住用地面积占总居住用地面积的百分比。	导向

指标	万人拥有绿道长度≥1.2

公里；

服务半径覆盖率

≥70%。	万人拥有绿道长度≥1.0

公里；

服务半径覆盖率

≥60%。	6分。

万人拥有绿道长度达标得3分。

较达标值低0.1公里（含）以内得2分。

较达标值低0.1—0.2公里（含）得1分。

较达标值低0.2公里以上不得分。

服务半径覆盖率达标得3分。

较达标值低2个百分点（含）以内得2分。

较达标值低2—5个百分点（含）得1分。

较达标值低5个百分点以上不得分。
6
10万人拥有综合公园

个数

（个/10万人）	建成区内城区人口每10万人拥有的综合公园个数（个/10万人）。（城区人口包括户籍人口和暂住人口，大于等于50万人口城市，综合公园面积应大于10公顷；小于50万人口城市，综合公园面积应大于5公顷。）	导向

指标	≥1.5个	≥1个	5分。10万人拥有综合公园个数达标得5分。

较达标值低0.1个（含）以内得4分。

较达标值低0.1—0.2个（含）得3分。

较达标值低0.2—0.3个（含）得1分。

较达标值低0.3个以上不得分。
7
城市

生态廊道

达标率	建成区内组团之间净宽度不小于100米的生态廊道长度与城市组团间应设置的净宽度不小于100米且连续贯通的生态廊道长度比率。	导向

指标	达标	达标	5分。城市生态廊道达标率100%得5分。

达标率90（含）—100%得4分。

达标率80（含）—90%得3分。

达标率70（含）—80%得2分。

达标率60（含）—70%得1分。

达标率低于60%不得分。
8
城市

生物多样性保护达标率	地级及以上城市至少有一个符合标准规范要求，面积大于20公顷的植物园；近三年乡土适生植物应用面积占新建、改建绿地面积比例大于80%；具备连续三年的城市生物多样性监测数据。	导向

指标	达标	达标	6分。

植物园达标得2分，不达标不得分（不考核此项指标的城市不扣分）。

乡土适生植物应用比例达标得2分。

较达标值低2个（含）百分点以内得1分。

较达标值低2个百分点以上不得分。

城市生物多样性监测达标得2分。

连续监测2年得1分。

连续监测少于2年不得分。
9

二、

健康

舒适

二、

健康

舒适

城市林荫路覆盖率（%）	建成区内城市次干路、支路的林荫路长度（km）占城市次干路、支路总长度（km）的百分比。（林荫路指绿化覆盖率达到90%以上的人行道、自行车道。）	底线

指标	≥85%	≥70%	7分。城市林荫路覆盖率达标得7分;不达标,不得分。
10
城市道路

绿化达标率（%）	建成区内道路绿化达到《城市道路绿化设计标准》的长度（km）占城市道路总长度（km）的百分比。	导向

指标	≥85%	≥80%	5分。城市道路绿化达标率达标得5分。

较达标值低1个（含）百分点以内得4分。

较达标值低1—2个（含）百分点得3分。

较达标值低2—3个（含）百分点得1分。

较达标值低3个百分点以上不得分。
11
立体绿化

实施率（%）	建成区内实施立体绿化的项目数量（个）占项目总数量（个）的百分比。（考核项目为近三年新建、改建的公共建筑、工业建筑和市政交通设施。）	导向

指标	≥15%	≥10%	5分。立体绿化实施率达标得5分。

较达标值低1个（含）百分点以内得4分。

较达标值低1—2个（含）百分点得3分。

较达标值低2—3个（含）百分点得1分。

较达标值低3个百分点以上不得分。
12
园林式居住区（单位）

达标率（%）	建成区内园林式居住区（单位）的数量（个）占建成区内居住区（单位）总数量（个）的百分比。	导向

指标	≥60%	≥50%	6分。园林式居住区（单位）达标得6分。

较达标值低0—1个（含）百分点得5分。

较达标值低1—2个（含）百分点得4分。

较达标值低2—3个（含）百分点得3分。

较达标值低3—4个（含）百分点得2分。

较达标值低4—5个（含）百分点得1分。

较达标值低5个百分点以上不得分。
13

三、

安全

韧性

三、

安全

韧性	建成区蓝绿空间占比（%）	建成区各类绿地和水域总面积（km2）占建成区总面积（km2）的百分比。	导向

指标	≥45%	≥43%	5分。建成区蓝绿空间占比达标得5分。

较达标值低0—1个（含）百分点得4分。

较达标值低1—2个（含）百分点得3分。

较达标值低2—3个（含）百分点得1分。

较达标值低3个百分点以上不得分。
14
防灾避险

绿地设施

达标率（%）	建成区达到《城市绿地防灾避险设计导则》设施要求的防灾避险绿地数量（个）占纳入城市防灾避险体系全部防灾避险绿地数量（个）的百分比。	导向

指标	100%	100%	5分。防灾避险绿地设施达标率达标得5分。

达标率95（含）—100%得4分。

达标率90（含）—95%得3分。

达标率85（含）—90%得1分。

达标率低于85%不得分。
15
城市

湿地保护

实施率（%）	建成区内实施保护的城市湿地面积（km2）占建成区内城市湿地总面积（km2）的百分比。	导向

指标	100%	100%	5分。城市湿地保护实施率达标得5分。

较达标值低1个（含）百分点以内得4分。

较达标值低1—2个（含）百分点得3分。

较达标值低2—3个（含）百分点得1分。

较达标值低3个百分点以上不得分。
16

四、

风貌

特色

四、

风貌

特色

具有历史

价值的公园保护率（%）	建立具有历史价值的公园保护名录，按照名录和保护要求实施保护的具有历史价值的公园数量（个）占纳入名录具有历史价值的公园总数量的百分比。	导向

指标	100%	100%	4分。建立具有历史价值的公园保护名录得2分。

具有历史价值的公园保护率达标得2分，不达标,不得分。
17
古树名木及后备资源

保护率（%）	建成区内受到保护的古树名木及后备资源（棵）占建成区内古树名木及后备资源总量（棵）的百分比。	导向

指标	100%	100%	4分。制定并实施古树名木和后备资源保护措施得2分。

古树名木和后备资源保护率达标得2分,不达标,不得分。
18
园林绿化工持证上岗率（%）	园林绿化工程中持证人员数量（人）占该工程技术工种上岗人员总数量(人）的百分比。	导向

指标	100%；

三级工

以上≥20%	100%	4分。

国家园林城市园林绿化工持证上岗率达标得4分。

较达标值低1个（含）百分点以内得3分。

较达标值低1—2个（含）百分点得2分。

较达标值低2—3个（含）百分点得1分。

较达标值低3个百分点以上不得分。

国家生态园林城市园林绿化工持证上岗率达标得2分。

较达标值低2个（含）百分点以内得1分。

较达标值低2个百分点以上不得分。

其中三级工以上达标得2分。

较达标值低2个（含）百分点以内得1分。

较达标值低2个百分点以上不得分。