附件2

遥感调查与测评基础材料内容与要求

序号	基础资料内容	要求
1	城市（县）地形图	图件格式：dwg格式

图件比例尺： 1:5000或1:10000

地形图范围大于城市建成区范围

涉密地形图应进行脱秘处理
2	城市（县）及建成区范围图

建成区是城市（县）行政区内实际已成片开发建设、市政公用设施和公共设施基本具备的区域。城市建成区界线的划定应符合城市总体规划要求，不能突破城市规划建设用地的范围，且形态相对完整。

城市及建成区范围图纸一式两份，直辖市由市人民政府加盖公章，其它城市需同时由市人民政府和省级住房和城乡建设（园林绿化）主管部门加盖公章。

电子图件格式：dwg格式

图件底图：总体规划图
3	建成区面积、人口说明	城市（县）各城区的建成区面积，以及各城区建成区内的城区人口和暂住人口数量纸质说明材料；一式两份。

直辖市由市人民政府加盖公章；其它城市需同时由市人民政府和省级住房和城乡建设（园林绿化）主管部门加盖公章。
4	城市（县）土地用地分类图	城市划定并公布的土地用地分类图，并有明确坐标。同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。
5	城市（县）绿地系统规划(文本及附图集)	经审批、正在实施的《城市（县）绿地系统规划》。同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。
6	城市（县）步行道、自行车道、林荫路位置图	包括步行道、自行车道、林荫路位置分布图。

同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。
7	城市（县）绿线位置图	城市划定并公布的绿线位置及范围，并有明确坐标。同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。
8	城市（县）蓝线位置图	城市划定并公布的蓝线位置及范围，并有明确坐标。同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。
9	建成区内公园绿地

分布图	依据《城市绿地分类标准》，标明各类公园绿地名称、位置及面积。同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。
10	建成区内历史文化街区位置及分布范围图（如有，需提供）	国家历史文化名城的历史文化街区范围图

图件底图：城市地形图

同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。
11	建成区内2002年（含）以来新建、改建居住区（小区）位置及分布范围图	图件底图：城市（县）地形图

同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。
12	建成区内园林式居住区（单位）位置及分布范围图	图件底图：城市（县）地形图

同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。
13	建成区内规划防护绿地位置及分布范围图	如绿地系统规划中已明确，可不另报。

图件底图：城市（县）地形图

同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。
14	建成区内主次干道

位置分布图	图件底图：城市（县）地形图

同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。
15	建成区内古树名木分布图（如有，需提供）	图件底图：城市（县）地形图

同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。
16	建成区内受损弃置地位置图（如有，需提供）	图件底图：城市（县）地形图

同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。

备注：遥感调查与测评基础资料中涉及的数据一律以申报年印发的《中国城市建设统计年鉴》和《中国县城建设统计年鉴》数据为准。